24.10.2011

Sayı: 2011/177

Konu: Kalorifer yakılması

**SİTE SAKİNLERİNE DUYURULUR**

SİTEMİZDE KALORİFERLERE ISI PAY ÖLÇER CİHAZLARI VE TERMOSTATİK VANALARIN TAKILMASI TAMAMLANMIŞTIR. BAZI PRATİK KULLANIM BİLGİLERİNİN TEKRAR VERİLMESİ İHTİYACI DOĞMUŞTUR. KIŞ DÖNEMİNDE TEKNİK OLARAK EVLERDE OLMASI GEREKEN KONFOR ORTAMI MAXIMUM 20- 22 DERECEDİR. BU NEDENLE TERMOSTATİK VANALARIN 3 VE/VEYA 4 KONUMUNDA TUTULMASI TASARRUF AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİDİR.

TERMOSTATİK VANA KONUMLARININ DERECE CİNSİNDEN KARŞILIKLARI ŞU ŞEKİLDEDİR.

2 KONUMU: 16 DERECE

3 KONUMU: 20 DERECE

4 KONUMU: 24 DERECE

5 KONUMU: 28 DERECE ODA SICAKLIĞINA DENK GELMEKTEDİR.

MAK.MÜH.ODASI TEKNİK ESASLARINA GÖRE;

OTURMA ODALARI, SALONLAR VE BANYO: 22 DERECE

YATAK ODASI: 20 DERECE

ANTRE, WC VE MUTFAK: 18 DERECE OLMALIDIR.

  BU TEMEL BİLGİLER IŞIĞINDA YÖNETİME ÇOK SIK GELEN SORULARDEN BİRİNE CEVAP VERMEK İSTİYORUZ.

BU SORU PETEKLERİN BİR YANIP BİR SÖNDÜĞÜ ŞEKLİNDEDİR.

  TESİSAT SUYUNUZ YENİ DOLDURULDUĞUNDA VE/VEYA HAVA YAPTIĞINDA, RADYATÖRÜNÜZÜN  EN BAŞTA HAVAYI RAHAT BİR ŞEKİLDE ATABİLMESİ İÇİN TERMOSTATİK VANANIZIN AYARI, 5 KONUMUNA GETİRİLMELİ EN AZ BİR GÜN BU KONUMDA BIRAKILMALI VE DAHA SONRA 2 YA DA 3 NOLU KONUMA GETİRİLMELİDİR.

  RADYATÖRÜNÜZ SOĞUDUĞUNDA LÜTFEN TERMOSTATİK VANA AYARININ DEĞİŞTİRMEYİNİZ.  RADYATÖRÜNÜZÜN SOĞUMASI ODA SICAKLIĞININ İSTENİLEN DERECEYE ULAŞTIĞI ANLAMINA GELMEKTEDİR. BU DURUMDA RADYATÖRÜNÜZÜN YÜZEYİ SOĞUK KALABİLİR, ODA ISISI DÜŞTÜĞÜNDE TEKRAR SICAK SU DEVREYE GİRECEKTİR.

AYNI ANDA BAZI ODALARINIZDA RADYATÖRÜNÜZÜN YÜZEYİ SICAKKEN BAZILARINDA SOĞUK OLABİLİR. BU NORMAL OLUP, RADYATÖRLERİN SOĞUK OLDUĞU ODALARDA HEDEFLENEN KONFOR ISISINA ULAŞILDIĞI ANLAMINA GELİR.

DAHA DETAYLI TEKNİK BİLGİ İÇİN SİZLERE YOLLADIĞIMIZ BROŞÜRLERDEN YADA İNTERNET SAYFAMIZDAN FAYDALANABİLİRSİNİZ.

BİLGİLERİNİZE SUNARIZ

SAYGILARIMIZLA,

SİTE YÖNETİMİ