12.06.2018

Sayı: 2018/38

Konu: A bloklar dış cephe tamiratı

**A BLOKLAR SAKİNLERİNE DUYURULUR**

DIŞ CEPHE TADİLATLARI BAŞLAMASI İÇİN MOTORLU PLATFORM İSKELELERİN KURULMASINA BEYAZÇAM VE FISTIKÇAM BLOKLARDAN BAŞLANMIŞTIR.

SİTE SAKİNLERİMİZDEN BAZI ÖNLEMLERİ ALMALARINI RİCA EDİYORUZ.

1. **PLATFORM (İSKELE) KURULURKEN TÜM PANJURLARININ KANATLARININ İLERİYE DOĞRU AÇIK OLMAMASI GEREKMEKTEDİR. BU NEDENLE PANJUR KANATLARINIZI İÇERİ DOĞRU KAPATINIZ.**
2. **İSKELE, MOTORLU PLATFORM İSKELEDİR. ASANSÖR MANTIĞIYLA ÇALIŞAN BU PLATFORMDA İŞÇİLER AŞAĞI YUKARI HAREK HALİNDE OLACAKLARDIR. DAİRE İÇİNİN GÖRÜLMESİNDEN RAHATSIZLIK DUYULABİLECEĞİNDEN TÜLLERİNİZİ KAPATINIZ.**
3. **ÇALIŞILACAK A BLOKLARIN ETRAFI GÜVENLİK EMNİYET ALAN PERDELERİ VE BANTLARI İLE ÇEVRİLMEKTE VE UYARI YAZILARI İLE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPILMAKTADIR. BELİRTİLEN BU ALANLARA KESİNLİKLE GİRİLMEMELİ, BU BÖLGELERDE OYNAMAMALARI KONUSUNDA ÇOCUKLARINIZ UYARILMALI, ÇEVRELERİNDE YÜRÜYÜŞ YAPILMAMALIDIR.**

TEŞEKKÜR EDERİZ.

SİTE YÖNETİMİ