08.06.2017

**Sayı**: 2017/92

**Konu:** Sedir blok 1.kısım asansör

SEDİR BLOK 1.KISIM ASANSÖRÜN İÇ KAPI MOTORU DARBE ALDIĞI İÇİN ARIZALANMIŞTIR.

TAMİRE GÖNDERİLMİŞ OLUP PAZARTESİ GÜNÜ TESLİM ALINACAK VE YERİNE MONTE EDİLECEKTİR. BU SÜRE ZARFINDA İÇ KAPI OLMADAN ASANSÖR ÇALIŞACAKTIR.

BU NEDENLE ASANSÖR ÇALIŞIR HALDEYKEN GÜVENLİĞİNİZ İÇİN KAPI KISMINDAN UZAK DURUNUZ.

BİLGİLERİNİZE,

OMAK ASANSÖR – SİTE YÖNETİMİ