Sayı: 2018/16 08.02.2018

Konu: Kalorifer ana borusundaki delik bölümün tamiri hak.

**SİTE SAKİNLERİNE ÖNEMLE DUYURULUR;**

BLOKLAR ARASINDAN GEÇEN ANA KALORİFER HATTINDA ESKİME KAYNAKLI DELİNME OLUŞMUŞTUR. SÖZ KONUSU ARIZANIN YERİ TESPİT EDİLMİŞ VE AÇIĞA ÇIKARILMIŞTIR.

BORUNUN DELİK BÖLÜMÜ KESİLEREK, YENİ BORU KAYNAK ÇALIŞMALARI BUGÜN HEMEN BAŞLATILMIŞTIR. KAYNAK YAPILABİLMESİ İÇİN TÜM KALORİFER SİSTEMİNDEKİ SU BOŞALTILMAKTADIR.

BORU TAMİR ÇALIŞMALARININ SAAT 19:00 GİBİ BİTİRİLMESİ PLANLANMIŞTIR. AKABİNDE HEMEN KALORİFER SİSTEMİNE TEKRAR SU VERİLMESİNE BAŞLANACAKTIR. SICAK SU ÖNCELİKLE ALT KATLARA DAHA SONRA EN ÜST KATLARA ULAŞACAKTIR.

BU NEDENLE DAİRELERİN RADYATÖR VANALARINDA BASINÇ NEDENİYLE OLUŞABİLECEK SIZINTI, HAVA YAPMA GİBİ SORUNLARI TEKNİK SERVİSE BİLDİRİNİZ.

BİLGİLERİNİZE SUNULUR,

SAYGILARIMIZLA,

SİTE YÖNETİMİ