16.01.2019

**D U Y U R U**

FISTIKÇAM BLOK BODRUM KATTAKİ ANA KALORİFER BORUSUNDA ESKİMEDEN KAYNAKLI DELİNME OLMUŞTUR.

SÖZ KONUSU BORUNUN KAYNAK YAPILARAK TAMİR EDİLEBİLMESİ İÇİN SİSTEMDEN SUYUN TAHLİYESİNE BAŞLANMIŞTIR.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDIKTAN HEMEN SONRA KALORİFER SİSTEMİNE TEKRAR SICAK SU VERİLECEKTİR.

İŞİN TAHMİNİ SÜRESİ: 12 SAAT

SİTE YÖNETİMİ